上海标本模型厂 · 骠马牌实验室分散搅拌设备
上海标本模型厂数显恒速强力电动搅拌机JB300-SH
分类：电动搅拌机　　型号：JB300-SH　　品牌：骠马牌
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基本参数
	输入功率
	510 W

	输出功率
	300 W

	转速范围
	50～1500 r/min

	外形尺寸
	350×250×720 mm


产品介绍
数显恒速强力电动搅拌机JB300-SH （数显恒速强力型）适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等液体/液体的混合、乳化，液体/固体粉末的分散、浆化实验*域。产品运行状态控制采用G外**先进IC速度检测全恒功调速技术，以集成电路的U2010B芯片组为监控处理器，
能即时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化，恒速可靠。屏显直观的数字化搅拌转速，运行转速可按实验所需任意设定，有软起动、自动过载保护、全程恒功补偿，恒速搅拌混合实验效果理想，数据采集方便等特性。是科研机构、大专院校、卫生防疫和产品制造等进行科学研究、产品开发、品质控制及生产过程应用的理想实验设备。产品设计理念新颖，结构合理紧凑，制造工艺先进。产品由搅拌驱动主机、运行状态控制器、机架等组成。搅拌驱动主机采用高密度压铸铝合金机壳的微型电机、输出端应用多级增力机构，低速搅拌运行转矩输出大，运行稳定；运行状态控制器采用无级调速器，运行转速可按实验所需任意选择；机架开放式的应用，扩大混合介质容器的选择性；搅拌棒轧头，卸装简便。产品具有连续使用性能好，实验操作方便等特性。
高密度的压铸铝质金属机壳
—— 持久使用的机械精度保证；
—— 连续使用的电气性能保证；
—— 运行状态稳定、噪声低的保证；
—— 大容量、高粘度介质的实验保证。
数显恒速（功率补偿）控制
——IC速度检测恒功技术设计；
—— 任意设定搅拌运行所需转速；
—— 动态监控电压、负载变化；
—— 即时调整设定搅拌需求转速；
—— 屏显数字化搅拌运行转速；
—— 恒速可靠、数据采集方便。
——任意选择实验运行转速；
——应用范围广，调速方便。
增力变速机构：
—— 低速运行输出转矩成倍增加；
—— 满足容量大、高粘度介质混合。
搅拌棒轧头：
——轧装搅拌棒操作便捷；
—— 适配搅拌棒直径范围宽；
开放式机架：
—— 介质容器选择性广；
—— 偏置搅拌混合简便。
基本规格：
使用电源：AC 220 V 50 Hz
输入功率：510 W
输出功率：300 W
转速范围：50～1500 r/min
外形尺寸：350×250×720 mm
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