上海标本模型厂 · 骠马牌实验室分散搅拌设备
上海标本JB2000-D大功率电动搅拌机
分类：大功率电动搅拌机　　型号：JB2000-D　　品牌：骠马牌
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基本参数
电源电压为单相 220 V，频率为 50 H
产品介绍
JB系列电动搅拌机，适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品等实验*域，是液体实验介质混合搅拌的实验设备。
产品设计新颖、制造工艺先进，低速运行转矩输出大，连续使用性能好，调速方便，实验操作简便。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机，运行安全可靠；(D型)输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力，转矩成倍增加，运行状态稳定、噪声低；搅拌棒专用轧头，卸装简便灵活等特性。
JB系列电动搅拌机实为工厂、科研机构、大专院校和医学单位等的科学研究、产品开发、品质控制和生产过程 应用的理想设备
系列产品基本参数表（电源电压为单相 220 V，频率为 50 Hz）
产品型号
输入功率( W )
输出功率( W )
转速范围（r/min）
JB25-C
40
25
200～4000
JB40-C
65
40
200～6500
JB50-D
85
50
100～1300
JB90-D
150
90
100～1400
JB200-D
340
200
50～1200
JB300-D
510
300
50～1500
JB500-D
755
500
100～1500
JB1000-D
JB2000-D
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