上海标本模型厂 · 骠马牌实验室分散搅拌设备
JRJ300-PSH数显定时剪切乳化机均质机
分类：剪切乳化机　　型号：JRJ300-PSH　　品牌：骠马牌
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基本参数
	最大处理量
	40L

	转速选择范围
	2000~11000r/min

	输入功率
	510W

	工作头定子配置
	5mm220mm250mm2

	输出功率
	300W


产品介绍
技术参数
使用电源：220V 50HZ
转速选择范围：2000~11000r/min
输入功率：510W
工作头定子配置：5mm220mm250mm2
输出功率：300W
最大处理量：40L
工作头直径中：70MM
主机外形尺寸：280×360×750mm
JRJ300-PSH系列剪切乳化搅拌机适用于生物、理化、化妆品、保健品和食品等实验领域，是粉碎的实实验物料在液体介质中剪切乳化的实验设备。
产品设计新颖、工艺先进，具有输出功率大、运行速度高,实验操作简便等特性。其特有的无级调速控制功能，使设备在转速范围内可任意选择实验运行转速。
剪切乳化工作头的独特结构，确保了工作头的转子在电机高速驱动下旋转线速度高，产生强大的液体剪切力和剧烈的高频机械效应，促使实验物料从实验容器底部吸入转子区进行强力混合，并通过离心力从定子孔中甩出相互撞击。
定子可以间隙流量，防止大量的介质转动，且在一个很小的空间里发挥很高的效能，效能比普通的搅拌高约一千倍。配合精密的转子和定子在离心力作用下相互剪切，使实验料物承受了每分钟高达数万次的剪切、撕裂、撞击和混合，从而达到剪切乳化的效果。
不同规格的工作头定子配置,是为满足不同的实验需求而设计的。覆盖了一个更为广阔的应用面:粉碎、乳化,均质、聚合、悬浮、溶解和搅拌等。其与众不同的特性和功能，实为工厂、医疗单位、生物研究、化妆用品、食品加工、大专院校等的科学研究、产品开发品质控制和生产过程应用的理想设备。
基本构造
本机由运行状态控制器、驱动电机及剪切乳化搅拌工作头等组成:
*运行状态控制器采用数字编码器和2.2寸智能液晶屏，设置方便，显示信息量大，精度高*驱动电机采用输出功率大、结构紧凑的串激式微型电机，设计安全可靠。
*剪切乳化搅拌工作头采用优质不锈钢精制，耐腐蚀性能好，互换定子拆装简便。*剪切乳化搅拌工作头采用联轴节与驱动电机连接，在高速状态运行稳定。
设备安装
*驱动电机与调速控制器的电源、信号线联接，请按插头插座的各自规格进行接插。先将驱动电机电源线接到控制器上，然后插上输入电源线，再将驱动电机的四芯信号线插头按指示方向插入控制器信号线插座中，並拧紧螺帽。
*为了确保本机运行安全，请将各关键联接点用力固定，並经常检查，以防松动。在输入电源调试设备前请仔细阅读“使用維护”后方可进行。
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